# ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU, ADRESY PRO ODPOVĚĎ A HLAVNÍHO TEXTU ZPRÁVY

## Přehled

Při odesílání skenu můžete změnit předmět, název souboru, pole odpovědět a text zprávy. V případě potřeby zadejte text přímo.

- Při použití funkcí Skenování do FTP a Skenování do síťové složky lze změnit výhradně název souboru.
- Nezměníte-li předmět ani název souboru, použijí se v režimu nastavení volby [Nastavení aplikace] → [Nastavení síťového skeneru].
- Nezměníte-li pole odpovědět, použijí se nastavení [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení skenování] → [Výchozí sada odesílatele] v režimu „Nastavení (administrátor)“.
  Není-li tato volba konfigurována, použije se adresa pro odpověď, která je konfigurována v režimu nastavení v části [Nastavení sítě] → [Nastavení služeb] → [SMTP] → [Nastavení SMTP] → [Odpovědět na emailovou adresu] v režimu „Nastavení (administrátor)“.
- Chcete-li konfigurovat návrhy předmětu, názvu souboru a textu těla zprávy, vyberte v režimu nastavení [Nastavení aplikace] a [Nastavení síťového skeneru].

## Ovládání

1. #### Předmět přejmenujete klepnutím na pole zadání [Předmět]

2. #### Klepněte na klávesu přednastaveného textu.

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Přednastavený předmět lze zaregistrovat výběrem [Nastavení aplikace] v režimu „Nastavení“ → [Nastavení síťového skeneru] → [Nastavení názvu předmětu].
   - Chcete-li text zadat přímo, klepněte na klávesu [Přímé zadání] a zobrazte softwarovou klávesnici.
     Zadejte název souboru a klepněte na klávesu [OK].

   ###### Zrušení vybraného předmětu:

   Klepněte na klávesu [Smazat].

3. #### Soubor přejmenujete klepnutím na pole zadání [Název souboru]

4. #### Klepněte na klávesu přednastaveného textu.

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Přednastavený název souboru lze zaregistrovat výběrem [Nastavení aplikace] v režimu „Nastavení“ → [Nastavení síťového skeneru] → [Nastavení názvu souboru].
   - Chcete-li text zadat přímo, klepněte na klávesu [Přímé zadání] a zobrazte softwarovou klávesnici.
     Zadejte předmět a klepněte na klávesu [OK].

   ###### Zrušení vybraného názvu souboru:

   Klepněte na klávesu [Smazat].

5. #### Klepněte na volbu [Možnosti]

6. #### Chcete-li změnit adresu pro odpověď, klepněte na pole zadání [Odpovědět]

7. #### Klepněte na klávesu cíle, který chcete určit jako adresu pro odpověď

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Klepnete-li na klávesu [Vyhledání globální adresy] na panelu akcí, můžete určit uživatele uloženého v globálním adresáři jako adresu pro odpověď.
   - Klepněte-li na klávesu [Volat podle čísla uživatele], můžete načíst e-mailovou adresu pomocí vhodného čísla uloženého do adresáře.
   - Klepnete-li na klávesu [Přímé zadání] na panelu akcí, můžete přímo zadat e-mailovou adresu.
   - Nastavíte-li zaškrtávací pole [Přidat „Odpovědět“ do kopie] na možnost , je adresa pro odpověď přidána jako adresa kopie.
   Je-li použito ověření uživatele, použijí se informace přihlášeného uživatele, a proto nelze změnit adresu pro odpověď.

8. #### Chcete-li změnit text zprávy, klepněte na vstupní pole [Hlavní text]

9. #### Zadejte text těla zprávy.

   Chcete-li vybrat přednastavený text, který jste dříve uložili v režimu Nastavení, klepněte na klávesu [Přednastavený výběr].
   Chcete-li text těla zprávy zadat přímo, klepněte na klávesu [Editovat]. Je-li zobrazena softwarová klávesnice, zadejte přímo hlavní text. Po zadání hlavního textu, klepněte na klávesu [OK].
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Přednastavený hlavní text lze zaregistrovat výběrem [Nastavení aplikace] v režimu „Nastavení“ → [Nastavení síťového skeneru] → [Nastavení těla zprávy].
   - Zadejte maximálně 1800 znaků. (Zalomení řádku se počítá jako jeden znak.)
   - Chcete-li hlavní text zprávy změnit, klepněte na klávesu [Editovat]. Objeví se softwarová klávesnice se zadaným textem.

   ###### Smazání celého textu:

   Klepněte na klávesu [Smazat vše]. Po klepnutí na tuto adresu se vymaže celé tělo zprávy, nejen označený řádek.

Na začátek stránky