# VYTVÁŘENÍ KOPIÍ VE FORMÁTU BROŽURY (ZHOTOVENÍ BROŽURY)

## Přehled

Kopie vytvořené funkcí zhotovení brožury mohou přeložením uprostřed vytvořit brožuru.
Skenujte originály v pořadí od první do poslední stránky. Pořadí kopírování bude automaticky nastaveno přístrojem. Na každý list papíru se zkopírují čtyři stránky originálu. Pokud počet originálních stránek není dělitelný čtyřmi, budou na konci brožury automaticky vytvořeny prázdné stránky.
Tato funkce je užitečná pro uspořádání kopií do pěkné knihy nebo brožury.
Zhotovení brožury z 8 stránek originálu
Vazbový okraj

- Chcete-li zhotovit brožury z knihy nebo jiného svázaného originálu, použijte funkci kopie knihy.
- Je-li vybrána funkce zhotovení brožury, je automaticky zvolen režim oboustranného kopírování. Jsou-li zvolena nastavení, která brání oboustrannému kopírování, nelze funkci zhotovení brožury použít.
- Je-li nainstalován finišer vazby, můžete nastavit Sedlové sešívání (sešívá jednotlivé sady kopií na dvou místech ve středu papíru).
  - SEŠÍVÁNÍ VAZBY SETŘÍDĚNÝCH KOPIÍ

###### Automatické sešití kopie s povolenou funkcí zhotovení brožury:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení funkce kopírování] (karta) → [Nastavení funkce kopírování] → [Automatické sedlové sešití].
Je-li možnost [Automatické sedlové sešití] zapnuta, kopie se automaticky sešijí, je-li povoleno zhotovení brožury. Je-li možnost [Automatické sedlové sešití] vypnuta, brožury se zhotoví bez sešití.

## Ovládání

1. #### Vložte originál

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY
   Pro vložení oboustranného originálu použijte automatický podavač dokumentů.

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Zhotovení Brožury]

3. #### Zvolte okraj s vazbou.

   ###### Zrušení nastavení brožury:

   Klepněte na klávesu [Off].

4. #### Podle vašeho originálu klepněte na klávesu [1-Stranně], nebo [2-Stranně]

5. #### Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení Obalky] a pak na klávesu [Zap.].

   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].
   Změna obrazovky výběru zásobníku:
   Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku.
   Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku.
   Další informace naleznete v části NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU a NASTAVENÍ POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   Pokud na obálku budete kopírovat, nelze použít samolepky, transparentní fólie, štítkový papír ani lesklý papír.

6. #### Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujete náhled obrazu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

7. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky