# AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

## Přehled

Tato část vysvětluje, jak vkládat originály do automatického podavače dokumentů.

- Originály různých velikostí lze společně umístit do automatického podavače dokumentů. V takovém případě v každém režimu nakonfigurujte nastavení smíšených velikostí originálu.
- Před vložením originálů do automatického podavače dokumentů nezapomeňte odstranit sponky či kancelářské svorky (je-li to relevantní).
- Jsou-li na originálech vlhká místa od korekčního laku, inkoustu nebo lepidla, před vložením originálů počkejte, dokud originály neuschnou. Jinak se může zašpinit vnitřek přístroje nebo sklo pro dokumenty.
- Nepoužívejte následující originály. Upozorňujeme, že používáním níže uvedených typů originálů může dojít k nesprávnému načtení velikosti originálů, k uvíznutí originálu a ke šmouhám na přenesených obrázcích nebo na kopiích.
  - Transparentní fólie nebo matečný tiskový papír
  - Pauzovací papír, kopírovací papír, termopapír
  - Velmi zmačkané či pokroucené originály
  - Poškozené originály, složené originály
  - Originál mající vložené části nebo vystřižené otvory
  - Originály vytisknuté pomocí termotransferové pásky
  - Když používáte originály se dvěma nebo třemi otvory, umístěte je tak, aby byl děrovaný okraj vzdálený od štěrbiny pro vstup dokumentů zásobníku podavače dokumentů.

### Povolené velikosti originálů

Minimální velikost originálu |
Standardní velikost (Minimální velikost, kterou lze detekovat automaticky)
210 mm (podélně) × 148 mm (příčně) 8 1/2" (podélně) × 5 1/2" (příčně)
Nestandardní velikost (Minimální velikost, kterou lze zadat ručně)
140 mm (podélně) × 140 mm (příčně) 5 1/2" (podélně) × 5 1/2" (příčně)
Maximální velikost originálu |
Standardní velikost (Maximální velikost, kterou lze detekovat automaticky)
297 mm (podélně) × 420 mm (příčně) nebo A3 A3W nelze použít. 11" (podélně) × 17" (příčně)
Nestandardní velikost (Maximální velikost, kterou lze zadat ručně)
Režim kopírování:
297 mm (podélně) × 432 mm (příčně) 11 5/8" (podélně) × 17" (příčně)
Režim odeslání obrazu:
297 mm (podélně) × 1000 mm (příčně) 11" (podélně) × 39 3/8" (příčně)

Má-li originál nestandardní velikost, postupujte podle popisu níže pro režim, který používáte.

- Kopírování: „PŘÍMÉ ZADÁNÍ VLASTNÍ VELIKOSTI“
- ODESLÁNÍ OBRAZU „ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT“

### Povolené gramáže originálu

Jednostranné skenování: 38 až 205 g/m2 (9 lbs bond až 110 lbs index)
Oboustranné skenování: 52 až 205 g/m2 (13 lbs bond až 110 lbs index)
Při skenování originálů od 38 g/m2 do 49 g/m2 (9 lbs až 13 lbs index) vyberte v každém režimu možnost Pomalé skenování. Skenování bez použití režimu pomalého skenování může způsobit zasekávání originálu.
Je-li vybrán režim pomalého skenování, nelze skenovat oboustranné originály.

## Ovládání

1. #### Ujistěte se, že na skle pro dokumenty nezůstal žádný originál.

2. #### Nastavte vodítka originálu dle velikosti originálu.

3. #### Vložte originál.

   Lze vložit maximálně 250 listů originálu.
   Ujistěte se, že hrany originálů lícují.
   Zasuňte originály horní stránkou nahoru úplně do zásobníku podavače dokumentů.
   Stoh originálů nesmí přesahovat indikační čáru na zásobníku podavače dokumentů.
   Po dokončení skenování s pomocí automatického podavače dokumentů, vyjměte originály z výstupního zásobníku originálů.

Na začátek stránky