# PROBLÉMY S KOPÍROVÁNÍM

## Přehled

Nedaří-li se vám vyřešit problém pomocí řešení v této příručce, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ] a přepněte hlavní vypínač do polohy . Počkejte alespoň 10 sekund a přepněte hlavní vypínač do polohy . Až se stav kontrolky napájení změní ze zeleného blikání na svícení, stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ].
Není-li barva pozadí displeje stavu úlohy v pravém horním rohu dotykového displeje šedá, nevypínejte hlavní vypínač ani nevytahujte zástrčku napájecího kabelu. Mohlo by dojít k poškození pevného disku nebo ke ztrátě ukládaných nebo přijímaných dat.

Problém | Zkontrolujte | Řešení
--- | --- | ---
###### KOPÍROVÁNÍ NEPROBÍHÁ | Byly funkce vypnuty administrátorem? | Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Poraďte se s administrátorem. Je-li aktivováno ověřování uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Poraďte se s administrátorem.
###### OTÁČENÍ OBRAZU NEPROBÍHÁ | Zvolili jste velikost papíru nebo měřítko kopírování ručně? | Kopírujte pomocí funkce automatické volby papíru a měřítka.
Kopírujete s nastavením, které nedovoluje při kopírování otáčet? | Otočené kopírování lze obecně dle potřeby kombinovat s jinými režimy, avšak některé kombinace nejsou možné. Je-li zvolena zakázaná kombinace, na dotykovém panelu se zobrazí upozorňující hlášení.
Je v režimu nastavení vypnuta volba „Nastavení otočení kopie“? | Poraďte se s administrátorem. Jste-li administrátor, povolte [Nastavení otočení kopie]. => „Režim nastavení (administrátor)“ → [Systémová nastavení] → [Nastavení funkce kopírování] (záložka) → [Nastavení funkce kopírování] → [Otočení kopie].
###### OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ NEPROBÍHÁ | Je ve vybraném zásobníku nastaven takový typ papíru, který nelze použít pro oboustranné kopírování? | Zkontrolujte v režimu nastavení položku „Nastavení zásobníku“. Je-li zaškrtnuto pole [Vypnout duplex], nebude možné oboustranné kopírování s použitím tohoto zásobníku. Změňte nastavení typu papíru na typ, který lze použít pro oboustranný tisk. => Vyberte „Režim nastavení)“ → [Systémová nastavení] → [Registrace typu papíru] a položku [Vypnout duplex] nastavte na .
Používáte speciální velikost nebo typ papíru? | Typy a velikosti papírů, které lze použít pro oboustranné kopírování, naleznete v části „PARAMETRY“ ve Úvodní návod.
Kopírujete s nastavením, které nedovoluje oboustranné kopírování? | Oboustranné kopírování lze obecně dle potřeby kombinovat s jinými režimy, avšak některé kombinace nejsou možné. Je-li zvolena zakázaná kombinace, na dotykovém panelu se zobrazí upozorňující hlášení.
Byly funkce vypnuty administrátorem? | Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Poraďte se s administrátorem. Je-li aktivováno ověřování uživatele, může být požadovaná funkce ve vašem uživatelském nastavení zakázána. Poraďte se s administrátorem.
###### NELZE NASTAVIT VELIKOST PAPÍRU V ZÁSOBNÍKU | Byly funkce vypnuty administrátorem? | Některé funkce mohly být vypnuty v režimu nastavení. Poraďte se s administrátorem.
###### OBRAZ JE PŘÍLIŠ SVĚTLÝ NEBO PŘÍLIŠ TMAVÝ | Je obraz příliš světlý? | Zvolte pro kopírovaný originál vhodný režim expozice a nastavte stupeň expozice manuálně.
Je obraz příliš tmavý?
Byl zvolen vhodný režim expozice pro typ originálu? | V závislosti na typu originálu zvolte jeden z následujících režimů. Text Tento režim použijte pro normální textové dokumenty. Text/Tištěné foto Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro kopírování originálu, který obsahuje text i tištěné fotografie, například časopis nebo katalog. Text/foto Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro kopírování originálu, který obsahuje text i fotografie, například textový dokument s vloženými fotografiemi. Tištěné foto Tento režim je nejlepší pro kopírování tištěných fotografií, například fotografií z časopisu nebo katalogu. Foto Tento režim použijte pro kopírování fotografií. Mapa Tento režim je nejlepší pro kopírování světlých barevných odstínů a jemného textu, jaký bývá na většině map. Světlý originál Tento režim použijte pro originály vytvořené pomocí jemných textů tužkou.
###### ČÁST OBRAZU JE OŘÍZNUTA | Bylo pro velikost originálu a papíru nastaveno vhodné měřítko? | Zvolte vhodné nastavení měřítka.
Používáte papír s velikostí v palcích (AB) velikosti? | Kopírujete-li na papír s velikostí v palcích (AB), zadejte velikost originálu manuálně.
###### KOPIE VYCHÁZEJÍ PRÁZDNÉ | Je originál vložen správně lícem nahoru nebo lícem dolů? | Když používáte sklo pro dokumenty, musí originál ležet na skle lícem dolů. Když používáte automatický podavač dokumentů, musí být originál vložen lícem nahoru.

Na začátek stránky