# ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj pravidelně čistěte, zajistíte tak, aby nadále pracoval s nejvyšší kvalitou.
Pokud se vyskytují barevné/bílé čáry nebo dochází k uvíznutí papíru, vyčistěte níže uvedené části.

Pokud se na skenovaných obrazech vyskytují skvrny nebo barevné/bílé čáry: | SKLO PRO DOKUMENTY PODLOŽKA PRO DOKUMENTY SKENOVACÍ PLOCHA
Dojde-li k uvíznutí papíru v pomocném zásobníku: | PODÁVACÍ VÁLEC ORIGINÁLŮ

Na čištění přístroje nepoužívejte hořlavý sprej. Pokud dojde ke kontaktu plynu ze spreje s horkými elektrickými součástkami nebo fixační jednotkou v přístroji, může dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidlo, benzín ani jiná těkavá čistidla. Mohly by poškodit plášť nebo změnit jeho barvu.
- Jemným hadříkem opatrně setřete nečistoty z oblasti na ovládacím panelu se zrcadlovým povrchem. Pokud použijete hrubý hadr nebo v případě příliš silného drhnutí může dojít k poškození povrchu.

Na začátek stránky