# NAČTENÍ ULOŽENÉHO NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ (VYVOLAT PROGRAM)

## Přehled

Tato funkce hromadně ukládá různá nastavení do jediného programu. Uložíte-li určitý program, můžete jej snadno načíst a použít.
Předpokládejme například, že se jednou měsíčně kopírují výkresy CAD velikosti A3 (11" × 17") pro archivační účely s použitím následujících nastavení:

- Výkresy CAD velikosti A3 (11" × 17") jsou zmenšeny na velikost A4 (8 1/2" × 11").
- Pro snížení spotřeby papíru na polovinu může být použito oboustranné kopírování.
- Posun okraje se používá pro vytvoření prostoru k děrování otvorů.

Když není program úlohy uložen | Když je program úlohy uložen
--- | ---
Nastaví zmenšení z A3 (11" × 17") na A4 (8-1/2" × 11") Změní nastavení expozice Nastaví oboustranné kopírování Nastaví okraje Nastaví děrování otvorů Klepněte na klávesu [Start] | Vybere nastavení kopírování Klepněte na klávesu [Start]
Tato metoda vyžaduje několik nastavení a zabírá čas. Navíc může způsobit chybu nastavení. | Tato metoda nevyžaduje několik nastavení a nezabírá čas. Navíc můžete vytvořit kopii bez chyb nastavení.

- Lze uložit až 48 programů.
- Nastavení programu zůstává zaregistrované, i když vypnete napájení.
- Uložení programu
  Na panelu akcí klepněte na klávesu [Registrace programu], která se na panelu akcí objeví při práci v jakékoli obrazovce režimu.
  - ULOŽENÍ PROGRAMU

## Ovládání

1. #### Na panelu akcí klepněte na klávesu [Vyvolat program]

   Klepnete-li na panelu akcí na klávesu [Přidat k oblíbeným] nebo [Zaregistrovat jako domů], můžete zaregistrovat klávesovou zkratku programu.

2. #### Klepněte na klávesu programu, který chcete vyvolat.

   Použijí se uložená nastavení programu.

Na začátek stránky