# ODESÍLÁNÍ STEJNÝCH DAT DO VÍCE CÍLŮ (OBĚŽNÍK)

## Přehled

Pomocí jediné operace můžete odeslat stejný naskenovaný obraz do cílů režimu skenování. Tato funkce se nazývá „Oběžník“.

Dlouhý originál bude odeslán černobíle.
Je-li určena možnost Skenovat do FTP nebo adresa Síťové složky, nemůžete použít hyperlinkové odesílání e-mailu.

###### Registrace cílů v kontaktu či skupině:

V základní obrazovce nebo v obrazovce adresáře klepněte na panelu akcí na klávesu [Registrovat/editovat adresu] nebo klepněte na ikonu [Řízení adresáře] na výchozí obrazovce. Podrobnosti naleznete v části „UKLÁDÁNÍ ADRES PŘÍMÝM ZADÁNÍM“, „UKLÁDÁNÍ ADRES VYHLEDÁNÍM GLOBÁLNÍ ADRESY“, „UKLÁDÁNÍ ADRES Z PROTOKOLŮ ODESLÁNÍ OBRAZU“ nebo „UKLÁDÁNÍ SKUPIN“.

### Tipy pro používání oběžníku

Pro účely odeslání oběžníku je výhodné si uložit cíle, které často používáte, například kontakty nebo skupiny. V jednom kontaktu nebo skupině může být uloženo až 500 cílů.
Klepnutím na klávesu předvolby pro registrovanou skupinu můžete načíst několik kontaktů najednou.

- ULOŽENÍ ADRES POMOCÍ PŘÍMÉHO ZADÁNÍ
- ULOŽENÍ ADRES POMOCÍ GLOBÁLNÍHO VYHLEDÁVÁNÍ ADRES
- UKLÁDÁNÍ ADRES Z PROTOKOLŮ ODESLÁNÍ OBRAZU
- UKLÁDÁNÍ SKUPIN

Vyberete-li možnost [Systémová nastavení] v režimu „Nastavení (administrátor)“ → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení provozu] → [Výchozí nastavení] → [Výchozí volba adresáře] a nastavíte-li zaškrtávací pole [Použít pouze adresy odesílaných režimů] na možnost (výchozí nastavení), je vyvolán pouze cíl právě vybraného režimu a to z cílů nastavených pomocí možnosti [Nastavit jako výchozí použití]. Pokud je toto zaškrtávací pole nastaveno na možnost , můžete také vyvolat cíl jiného režimu.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte všechny cíle.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU
   - Klepnutím na změníte typ doručení (Komu/Cc/Bcc).
   - můžete vynechat před nebo po cíli, který zadáte klávesou předvolby.
     Je-li v režimu „Nastavení“ povolena volba „Při volbě oběžníku nutno zadat další adresu“, klepněte před zadáním dalšího cíle na možnost .
   - Klávesy předvolby, které nelze použít pro odesílání oběžníku, jsou zobrazena šedě.
   - Je-li určena možnost Skenovat do FTP nebo adresa Síťové složky, nemůžete použít hyperlinkové odesílání e-mailu.

3. #### Klepněte na klávesu [Potvrdit adresu] na panelu akcí.

4. #### Potvrďte cíl.

   Zrušení určeného cíle
   Klepněte na klávesu předvolby cíle, který si přejete zrušit, a na panelu akcí klepněte na klávesu [Smazat].

5. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] a zkontrolujte před odesláním dat náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.

Na začátek stránky