# MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ NA OBRAZU (MAZÁNÍ)

## Přehled

Funkce mazání se používá pro mazání stínů kolem okrajů kopií, které se vytvoří při kopírování tlustých originálů nebo knih.

###### Režimy mazání

- Tato funkce smaže část obrazu v místech, kde se obvykle formují stíny. Stíny však nedetekuje a nemaže jen stíny.
- Šířka vymazání se synchronizuje s nastavením měřítka zoomu.
  Pokud je například nastavení šířky vymazání 20 mm (1") a obraz zmenšíte na 50 %, šířka mazání bude 10 mm (1/2").

###### Změna výchozího nastavení šířky mazání:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte možnost [Systémová nastavení]→ [Nastavení funkce kopírování] (karta) → [Nastavení funkce kopírování] → [Nastavení šířky mazání].

## Ovládání

1. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Smazat].

3. #### Určete pozici mazání

   Klepněte na zaškrtávací políčko na straně, kterou chcete smazat, a změňte jeho hodnotu na .

   Klávesa [Vnější rámeček]: Zaškrtávací políčka Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo jsou nastavena na .
   Klávesa [Určit rámeček + střed]: Všechna políčka jsou nastavena na hodnotu .
   Chcete-li skenovat oboustranný originál a mažete okraje jedné ze tří stran, určete okraj pro vymazání na obrácené straně.
   - Když nastavíte zaškrtávací pole [Místo mazání zadní strany] na , vymaže se okraj protilehlý k okraji vymazanému na přední straně.
   - Když nastavíte zaškrtávací pole [Místo mazání zadní strany] na , vymaže se okraj ve stejné poloze, jako na přední straně.

4. #### Určete šířku mazání.

   Klepněte na zobrazení číselné hodnoty znázorňující přední a zadní stranu a pomocí číselných kláves zadejte rozsah.
   Jinak klepněte na klávesu a zadejte rozsah.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení mazání:

   Klepněte na klávesu [Smazat].

5. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

6. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky