# TISK URČITÝCH STRÁNEK NA JINÝ PAPÍR

## Přehled

###### V prostředí Windows

Na papír, který je odlišný od ostatních stránek se vytiskne přední a zadní obálku a zvolené stránky dokumentu.
Tuto funkci použijte v případě, že chcete tisknout přední a zadní obálku na těžký papír, nebo chcete vložit na místě určitých stránek barevný papír nebo jinak odlišný papír.
Podle potřeby lze můžete vložit papír jako vložené listy, na kterých není nic vytištěno.

###### V prostředí Macintosh

Přední a zadní obálky dokumentu lze tisknout na papír, který je odlišný od ostatních stránek. Tuto funkci můžete použít například tehdy, když chcete na silný papír vytisknout jen přední a zadní obálku.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Speciální režimy]

2. #### Vyberte možnost [Jiný papír] a klikněte na tlačítko [Nastavení]

3. #### Zvolte nastavení vkládání papíru.

   - Nastavte zdroj papíru, zadejte pozici a pak metodu tisku.
   - Kliknutím na tlačítko [Přidat] zobrazíte nastavení v části Informace.
   - Po dokončení nastavení klikněte v části Uživatelská nastavení na tlačítko [Uložit] a uložte nastavení.

4. #### Klikněte na tlačítko [OK].

   - Je-li v části Zdroj papíru zvolen [Pomocný zásobník], nezapomeňte zvolit Typ papíru a vložit příslušný typ papíru do bočního zásobníku.
   - Je-li v nabídce Pozice vložení zvolena možnost [Jiná strana], určete pozici vložení přímým zadáním čísla strany.
   - Pokud jsou vložky postupně vkládány na stejnou stranu, lze „Metodu tisku“ nastavit pouze na možnost [Prázdné].
   Je-li metoda tisku nastavena na [2stranně], zadaná strana a následující strana budou vytištěny na přední a zadní straně listu, a proto se nepoužije nastavení vkládání na straně vytištěné na zadní straně listu.

### Macintosh

1. #### Vyberte možnost [Printer Features] a pak zvolte [Different Paper]

2. #### Zvolte nastavení vkládání obálky.

   Zvolte nastavení tisku, zásobník a typ papíru pro přední a zadní obálku.

Na začátek stránky