# PŘIDÁNÍ PROKLADŮ PŘI TISKU NA TRANSPARENTNÍ FÓLIE

## Přehled

Při tisku na fólie brání tato funkce vložením listu papíru mezi fólie tomu, aby se fólie slepily k sobě. Podle potřeby je stejný obsah, který je vytištěn na každou transparentní fólii, vytištěn také na odpovídající list vloženého papíru.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Speciální režimy]

2. #### Zvolte možnost [Proklady fólií] a klikněte na tlačítko [Nastavení]

3. #### Zvolte nastavení prokladů fólií.

   Když zaškrtnete pole [Tištěné] , je na vložený list vytištěn stejný obsah, jaký je vytištěn na transparentní fólii. V případě potřeby nakonfigurujte [Zdroj papíru] nebo [Typ papíru].
   - Transparentní fólie mohou být vloženy do zásobníku 4, pomocného zásobníku nebo velkokapacitních zásobníků.
   - Na straně přístroje v nabídce [Transp. fólie] rovněž určete typ zásobníku papíru, do kterého mají být vloženy transparentní fólie.

### Macintosh

1. #### Vyberte možnost [Printer Features]

2. #### Vyberte možnost [Transparency Inserts] v nabídce [Feature Sets]

3. #### Zvolte nastavení prokladů fólií.

   Když v nabídce Proklady fólií zvolíte možnost [On(Printed)], je na vložený list vytištěn stejný obsah, jaký je vytištěn na transparentní fólii. V případě potřeby nakonfigurujte [Paper Source] nebo [Paper Type].
   - Transparentní fólie mohou být vloženy do zásobníku 4, pomocného zásobníku nebo velkokapacitních zásobníků.
   - Na straně přístroje v nabídce [Transparency] rovněž určete typ zásobníku papíru, do kterého mají být vloženy transparentní fólie.

Na začátek stránky