# NASTAVENÍ TISKU Z MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY (FTP)

Z ovládacího panelu přístroje můžete získat přístup k serveru FTP a vybrat data ze serveru, která chcete vytisknout.

### Přidání nebo úprava serveru FTP.

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace serveru FTP. Je možné zaregistrovat až 20 síťových složek.
Klepnete-li na název serveru FTP, objeví se registrační obrazovka daného serveru FTP. Nyní můžete provést úpravy.

###### Seznam nastavených položek

Položka | Popis
--- | ---
Název | Zadejte název, který se má zobrazit na ovládacím panelu přístroje.
Server FTP | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru FTP.
Adresář | Zadejte cílový adresář souborového serveru FTP.
Zapnout ověření uživatele | Zapne funkci ověření uživatele. Je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.
Uživatelské jméno | Zadejte přihlašovací uživatelské jméno pro přihlášení k souborovému serveru FTP.
Heslo | Zadejte heslo požadované pro přihlášení k souborovému serveru FTP. Chcete-li změnit heslo, nastavte zaškrtávací pole [Změnit heslo] na a zadejte nové heslo do textového pole.
Povolit SSL | Zapne šifrovanou komunikaci SSL.

### Smazání FTP serveru

Chcete-li smazat vybraný server FTP, nastavte zaškrtávací pole nalevo od jeho názvu na a klepněte na klávesu [Smazat].
Na začátek stránky