# SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU NA DVĚ ODDĚLENÉ STRANY (SKEN DVOJSTRANY)

## Přehled

Levou a pravou stranu originálu je možné odeslat jako dvě oddělené strany. Tato funkce je užitečná, pokud chcete odeslat e-mailem levou a pravou stránku knihy nebo jiného svázaného dokumentu jako samostatné stránky.

Velikost skenování originálu | Odesílaný obraz
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 strana | A4 (8-1/2" × 11") × 2 strany
B4 (6,9" × 9,8") × 1 strana | B5 (6,9" × 9,8") × 2 strana

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

- Tato funkce je povolena, je-li nastavení velikosti originálu [Auto].
- Nemůžete použít kombinaci možností „Mazání středu“ a „Smazat okraj + střed“.

## Ovládání

1. #### Vložení originálu na sklo pro dokumenty

   - SKLO PRO DOKUMENTY

   Zarovnejte střed originálu pomocí příslušné značky velikosti .

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Sken. dvojstrany].

   V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení skenu dvojstrany:

   Klepněte na klávesu [Sken. dvojstrany] a zrušte zaškrtnutí.

4. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Naskenujte následující originál. Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“. Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

Na začátek stránky