# HROMADNÉ KOPÍROVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINÁL S RŮZNOU VELIKOSTÍ)

## Přehled

Tato funkce kopíruje originály různých velikostí současně.
Při skenování originálů přístroj automaticky detekuje velikost každého originálu a použije papír vhodné velikosti.

Je-li funkce originálů s různou velikostí kombinována s automatickou volbou měřítka (je vybrána automatická volba měřítka a A3 (11" × 17")).
Je-li funkce originálů s různou velikostí kombinována s automatickou volbou měřítka, měřítko je upraveno jednotlivě pro každý originál, což umožňuje tisk na jednu velikost papíru.

Nastavení konfigurované po vložení originálu
K dispozici jsou dvě nastavení pro originály s různou velikostí: „Stejná šířka“ a „Rozdílná šířka“.

Stejná šířka | Rozdílná šířka
--- | ---
Toto nastavení použijte pro originály, které se odlišují svou velikostí, ale mají strany stejné délky. Originály jsou vloženy do zásobníku podavače dokumentů stranami se stejnou délkou společně zarovnanými k levému okraji. A3 a A4, B4 a B5, A4R a A5, 11" × 17" a 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14" a 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" a 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 13" a 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 13" a 5-1/2" × 8-1/2", 8-1/2" × 11"R a 5-1/2" × 8-1/2" | Toto nastavení použijte pro originály, které se odlišují svou velikostí a nemají strany stejné délky. Toto nastavení je možné použít pro následující kombinace velikostí: A3 a B4, A3 a B5, B4 a A4, A4 a B5, B4 a A4R, B4 a A5, B5 a A4R, B5 a A5, 11" × 17" a 8-1/2" × 14", 11" × 17" a 8-1/2" × 13", 11" × 17" a 5-1/2" × 8-1/2"

Funkce originálů s různou velikostí musí být zadána, ještě než naskenujete originál.

- Vyberete-li možnost [Různá šířka], nebude možné použít funkci sešívání.
- Funkci originálu s různou velikostí nelze používat ke kopírování originálů, které jsou stejné velikosti, ale umístěné s odlišnou orientací (A4 a A4R (8 1/2" × 11" a 8 1/2" × 11"R) atd.).

###### Skenování originálu vždy v režimu originálů smíšených velikostí:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Ovládání zařízení] → [Režim podávání originálů].

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Originál s různou velikostí].

   Pro originály s různou velikostí nastavte možnost „Originál“ na „Auto“.

2. #### Klepněte na klávesu [Stejná šířka] nebo [Různá šířka]

   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení smíšené velikosti originálu:

   Klepněte na klávesu [Off].

3. #### Vložte originál lícem nahoru do automatického podavače dokumentů a klepněte na klávesu [Náhled].

   Položte originály způsobem znázorněným na obrazovce Originál smíšené velikosti.

4. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky