# KOPÍROVÁNÍ BROŽURY (KOPIE KNIHY)

## Přehled

Tato funkce zhotoví kopii dvou protilehlých stran otevřené knihy nebo jiného svázaného dokumentu.
Kopie zhotovené touto funkcí mohou vytvořit brožuru, když je složíte uprostřed.
Pomocí této funkce lze uspořádat kopie do pěkné knihy nebo brožury.

#### Jak vložit originál

- Kopie knihy musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Na každý list papíru se zkopírují čtyři stránky originálu. Pokud počet stránek originálu nebude dělitelný čtyřmi, budou na konci automaticky přidány prázdné stránky.
- Tuto funkci lze zkombinovat se sešíváním vazby, máte-li nainstalovaný finišer vazby.
- Když je vybrána funkce zhotovení kopie knihy, je automaticky nastaven režim oboustranného kopírování.
  Nelze-li zvolit nastavení oboustranného kopírování, nelze funkci zhotovení kopie knihy použít.

## Ovládání

1. #### Vložení originálu na sklo pro dokumenty

   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Kopie knihy]

3. #### Zvolte pozici vazby.

   Nevkládáte-li obálku, klepněte po sobě na klávesy a [Zpět]. Přejděte na krok 5.

   ###### Zrušení nastavení kopie knihy:

   Klepněte na klávesu [Off].

4. #### Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení Obalky] a pak na klávesu [Zap.].

   Chcete-li zhotovit kopii na vložený list obálky, nastavte pole [Kopírovat na obálku (duplex)] na hodnotu .
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Změna vstupního zásobníku obálky:

   Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku. Klepněte na zásobník. Další informace naleznete v části NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU a NASTAVENÍ POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   - Pokud na obálku budete kopírovat, nelze použít samolepky, transparentní fólie, štítkový papír ani lesklý papír.
   - Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce obálek/prokladů v režimu nastavení zakázána.

5. #### Klepnutím na klávesu [Náhled] naskenujte první stranu originálu.

6. #### Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Dodatečný sken]

   Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.
   Naskenujte zbývající strany originálu v následujícím pořadí:
   1. Vnitřek přední obálky a 1. strana (protilehlé strany)
   2. Vnitřek 2. a 3. strany (protilehlé strany)
   3. ....
   4. Vnitřek poslední strany a zadní obálky (protilehlé strany)
   Nastavení kopírování nelze při skenování dalších stran změnit.

7. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

8. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky