# NASTAVENÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Níže jsou popsána nastavení ukládání dokumentů.

###### Nastavení výchozího režimu

Určí, který z režimů Sdílení nebo Důvěrné je při ukládání souboru použit jako výchozí režim.

###### Nastavení metody třídění

Zvolí pořadí zobrazení souborů v hlavní složce, vlastní složce a složce rychlých souborů. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- Název souboru
- Uživatelské jméno
- Datum

###### Nastavení oprávnění administrátora

U souborů a uživatelských složek s heslem umožňuje toto nastavení zadat pro přístup k souboru nebo složce místo hesla administrátorské heslo.
Administrátor může podle potřeby změnit heslo.

###### Smazat všechny rychlé soubory

Smaže ze složky rychlých souborů všechny soubory kromě chráněných.

Položka | Popis
--- | ---
Smazat nyní | Klepnutím na tuto klávesu zahájíte okamžité mazání všech souborů.
Při zapnutí smazat rychlé soubory | Používá se k automatickému smazání všech souborů ve složce rychlých souborů (kromě chráněných souborů) při zapnutí tlačítkem [NAPÁJENÍ].

###### Orientace obrazu

Změní orientaci obrazu.

###### Nastavení výchozího barevného režimu

Při použití funkce skenování na HDD zvolí výchozí nastavení pro černobílý a barevný režim.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Auto
- Plnobarevný
- 2barevný
- Stupně šedi
- Mono2

###### Výchozí nastavení expozice

Lze nakonfigurovat výchozí nastavení expozice pro ukládání dokumentů.
Zvolte možnosti [Auto] nebo [Manuální].
Je-li zvolena možnost [Manuální], lze nastavit expozici na jednu z pěti úrovní.

###### Výchozí typ obrazu originálu

Zvolte typ originálu a umožněte tak uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištěné foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Tištěné foto
- Mapa

Je-li nastavení počáteční expozice nastaveno na [Auto], nelze zvolit žádný typ originálu.

###### Nastavení počátečního rozlišení

Jako výchozí rozlišení pro odeslání lze zvolit jedno z následujících rozlišení.

- 100 × 100 dpi
- 150 × 150 dpi
- 200 × 200 dpi
- 300 × 300 dpi
- 400 × 400 dpi
- 600 × 600 dpi

###### Nastavení zvuku dokončení skenování

Nastaví hlasitost pípnutí, které zazní, když je skenování dokončeno. Zvuk můžete zrušit.

###### Výchozí výstupní zásobník

Zvolí výchozí výstupní zásobník tisku souboru uloženého pomocí funkce skenování na HDD.
Položky, které se zobrazují, se liší podle typu vašeho počítače.

###### Zablokování opětovného tisku text/razítko

Je-li vyvolán a vytištěn uložený soubor, jsou funkce tisku vypnuty.
Tato funkce zabraňuje odchylkám data mezi daty originálu a daty výstupu a dalšími.

###### Nastavení sériového tisku

Tisknou-li se soubory sériovým tiskem, toto nastavení se používá pro zakázání volby klávesy [Všichni uživatelé] a klávesy [Neznámý uživatel] v obrazovce výběru uživatele.

###### Nastavení šířky mazání

Používá se pro nastavení výchozí šířky mazání.
Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 20 mm (1") v krocích po 1 mm (1/8") pro šířku odsazení okraje a šířku odsazení středu.

###### Nastavení kopie karty

Používá se k nastavení výchozí originální velikosti pro funkci kopie karty.
Zadejte hodnotu od 25 mm (1") do 210 mm (8-1/2") s krokem 1 mm (1/8") rozměrů X (horizontální) a Y (vertikální) originálu.
Když v zaškrtávacím políčku [Přizpůsobit velikosti uložení] nastavíte , klávesa [Přizpůsobit velikosti uložení] se vždy zobrazí na obrazovce kopie karty.

###### Nastavení možnosti uložit/smazat po tisku souboru

Zvolte, zda se má soubor po vytištění uložit či nikoli.

### Nastavení skenování na externí paměť

###### Nastavení výchozího barevného režimu

Můžete nastavit výchozí barevný režim.
Nastavením zaškrtávacího pole „Vypnutí změny nastavení ČB v automatickém režimu“ na zakážete nastavení černé a bílé ze základní obrazovky, je-li režim barev nastaven na Auto.
Auto (mono2, stupně šedi*), plnobarevný, stupně šedi, mono 2
*Skenování černobílého originálu s režimem barev nastaveným na [Auto]

###### Nastavení počátečního formátu souboru

Můžete nastavit ukládání počátečního formátu souboru na externí paměťové zařízení.

###### Formát souboru

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Komprimované PDF*2, 5, Komprimované PDF (ultra jemné)*2, 5, Komprimované PDF/A*4, Komprimované PDF/A (ultra jemné)*4, Šifrované PDF, Šifrované/komprimované PDF*3, 5, Šifrované/komprimované PDF (ultra jemné)*3, 5, XPS
*1 Je-li zvoleno [ČB], bude formát [TIFF].
*2 Je-li zvoleno [ČB], bude formát [PDF].
*3 Je-li zvoleno [ČB], bude formát [Šifrované PDF].
*4 Je-li zvoleno [ČB], bude formát [PDF/A].
*5 Je-li nainstalován rozšiřující modul funkce skeneru

###### ČB

Režim komprese: Žádná, MH (G3), MMR (G4)

###### Barva / stupně šedi

Poměr komprese: Nízká, Střední, Vysoká
Zvýr. černé znaky

###### Určité stránky v souboru

Při skenování více stránek vytvoří pro každou naskenovanou stránku samostatný soubor.
Je-li toto nastavení zapnuto, je možné zadat počet stran na soubor.
Když je jako typ souboru nastaven „JPEG“, nelze vybrat možnost [Určité stránky v souboru].

###### Výchozí nastavení expozice

Lze nakonfigurovat výchozí nastavení expozice pro ukládání originálu na externí paměťové zařízení.
Zvolte možnosti [Auto] nebo [Manuální].
Je-li zvolena možnost [Manuální], lze nastavit expozici na jednu z pěti úrovní.

###### Výchozí typ obrazu originálu

Zvolte typ originálu a umožněte tak uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál.
Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištěné foto
- Text/Foto
- Text
- Tištěné foto
- Foto
- Mapa

Je-li nastavení počáteční expozice nastaveno na [Auto], nelze zvolit žádný typ originálu.

###### Nastavení počátečního rozlišení

Jako výchozí rozlišení pro odeslání lze zvolit jedno z následujících rozlišení.

- 100 × 100 dpi
- 150 × 150 dpi
- 200 × 200 dpi
- 300 × 300 dpi
- 400 × 400 dpi
- 600 × 600 dpi

###### Zablokovat ukládání na externí paměť

Ukládání na externí paměťové zařízení je zakázáno.

### Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC

Můžete nastavit výchozí formát souboru veřejného PDF, které je vytvořeno při provádění každé úlohy.

###### ČB

Režim komprese: Žádná, MH (G3), MMR (G4)

###### Barva / stupně šedi

Poměr komprese: Nízká, Střední, Vysoká

###### Kopírování, Tiskárna, Skener, Skenování na HDD

Vyberte možnost [Zapnout] a vyberte požadované rozlišení. Nastavte zaškrtávací pole [Použít rozlišení při provádění úlohy] na a vytvořte PDF pro procházení počítače s rozlišením při provádění jednotlivých úloh.

### Výstupní nastavení dokumentu

Použití uloženého souboru lze umožnit nebo zakázat pomocí typu operace a režimu, ve kterém byl soubor uložen.

Položka | Popis
--- | ---
Tisk | U každého režimu zvolte, zda je povolen tisk uložených souborů.
Sken odeslán | U každého režimu zvolte, zda je povoleno odeslání uložených souborů e-mailem.

Položky, které se objeví, se budou lišit podle funkcí, které byly přístroji přidány.

## Automatické vymazání nastavení souborů

Lze nastavit čas a složku a zajistit tak automatické smazání souborů v určitých složkách (uložených pomocí funkce ukládání dokumentů) v určitou dobu. Pro automatické mazání je možné uložit až 3 nastavení.
Postup použití této funkce je následující:
(1) Vyberte jednu z možností [Nastavení 1] až [Nastavení 3].
(2) Nastavte čas a datum automatického smazání.
(3) Vyberte požadovanou složku.
(4) Určete, zda mají být smazány chráněné a důvěrné soubory.
(5) Aktivujte uložená nastavení.

Položka | Popis
--- | ---
Rozvrh | Vyberte cyklus automatického mazání. Každý den: Automatické mazání každý den v určený čas. Každý týden: Automatické mazání v určený čas v určitý den v týdnu. Každý měsíc: Automatické mazání v určený čas v určitý den v měsíci.
Složky | Chcete-li zvolit složku samostatně, vyberte možnost [Volba složky] a zvolte požadovanou složku. Chcete-li zvolit všechny složky včetně aktuálně vytvářené složky, zvolte možnost [Všechny složky (včetně složek zaregistrovaných později)].
Smazat chráněný soubor | Povolením tohoto nastavení zahrnete do mazání i chráněné soubory.
Smazat důvěrný soubor | Povolením tohoto nastavení zahrnete do mazání i důvěrné soubory.

###### Smazat nyní

Když tuto volbu provedete s vybranou složkou, všechny soubory ve složce budou okamžitě smazány, bez ohledu na nastavení data a času.

###### Smažte soubory v určený čas (Je-li tato funkce vybrána, jsou soubory smazány při restartování přístroje v režimu automatického vypnutí.)

Soubory jsou mazány v určenou dobu, i když je zapnut režim automatického vypnutí napájení. Je-li v zaškrtávacím poli nastaveno , jsou soubory po restartování přístroje po automatickém vypnutí smazány.
Na začátek stránky