# ULOŽENÍ NASKENOVANÝCH DAT ORIGINÁLU (RYCHLÝ SOUBOR)

## Přehled

Pokud pro přenos obrazu určíte Rychlý soubor, naskenovaná data originálu budou uložena do souboru v Rychlé složce souboru. Stejně jako můžete vyvolat v případě potřeby uložené soubory, můžete znovu přenést soubor bez přípravy jeho originálu.
Když je soubor uložen pomocí funkce Rychlý soubor, uživatel a soubor jsou automaticky pojmenovány následujícím způsobem.
Uživatelské jméno: Neznámý uživatel
Název souboru: Režim_den-měsíc-rok_hodina-minuta-sekunda
(Příklad: E-pošta_04042012_112030)
Uloženo do: Složka rychlých souborů
Používá-li se ověřování uživatelů, je automaticky zvoleno uživatelské jméno, které bylo použito pro přihlášení. Pokud jsou data uložena pomocí možnosti Rychlý soubor, můžete změnit pouze název soubor a místo uložení.

###### Chcete-li smazat všechny soubory, kromě chráněných, ze složky rychlých souborů:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení ukládání dokumentů] → [Smazat všechny rychlé soubory]. Nakonfigurujte nastavení tak, aby byly všechny soubory smazány při zapnutí.

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Rychlý soubor]

   Když klepněte na zprávu na obrazovce a na klávesu [OK], ikona je zaškrtnuta.
   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   Klepnutím na klávesu [Rychlý soubor] na panelu akcí můžete také nastavit možnost Rychlý soubor.

   ###### Zrušení nastavení rychlého souboru:

   Klepněte na klávesu [Rychlý soubor] a zrušte zaškrtnutí.

4. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.

Na začátek stránky