# PŘÍMÝ TISK SOUBORU DO SERVERU FTP

## Přehled

Zaregistrujete-li server FTP, můžete na tomto serveru určit soubor pomocí dotykového panelu na přístroji. Takto nebudete muset stahovat soubor ze serveru a tisknout jej z počítače.
Vyberete--li soubor PDF chráněný heslem, musíte na obrazovce stavu úlohy heslo zadat.

- TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU

###### Zaregistrování serveru FTP:

V režimu „Nastavení (administrátor)“ zvolte [Nastavení aplikace] → [Nastavení tisku z MFP(FTP)]. Je možné zaregistrovat až 20 serverů FTP.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Vyvolat soubor z HDD]

2. #### Klepněte na klávesu [Na FTP zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí

3. #### Klepněte na server FTP, ke kterému chcete přistupovat

   Některé servery mohou vyžadovat, abyste zadali uživatelské jméno a heslo.

4. #### Klepněte na soubor, který chcete vytisknout a pak klepněte na klávesu [Vybrat nastavení tisku] na panelu akcí

   - Při tisku více souborů klepněte na soubory, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
   - Zaškrtávací pole vybraných souborů jsou vybrány.
   - U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona .
   - Na levé straně kláves složek na FTP serveru je zobrazena ikona . Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.

   - Celkově je možné zobrazit až 100 kláves souborů a složek.
   - Klepnutím na klávesu se posunete o jednu složku výše.
   - Když se přesunete dolů ve složce klepnutím na klávesu složky, zobrazí se klávesa .
     Klepnutím na tuto klávesu se vrátíte na obrazovku výběru názvu souboru nebo složky.
   - klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.

5. #### Zadejte podmínky tisku.

   - Pokud jste v kroku 4 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
   - Pokud jste v kroku 4 vybrali soubor, který již obsahuje nastavení tisku (PCL, PS nebo XPS), nastavení budou použita.
   Je-li zaškrtnuto pole [Tisknout na lesklý papír], je možnost [Plocha papíru] nastavena na [Lesklý papír] (pomocný zásobník) a možnost [Rozlišení] na hodnotu [600 dpi (vysoká kvalita)].

6. #### Klepněte na klávesu [Start].

   Po stažení souboru se zahájí tisk.

Na začátek stránky