# SKLO PRO DOKUMENTY

## Přehled

Tato část popisuje, jak nastavit originál na skle pro dokumenty.

- Pomalu zavřete automatický podavač dokumentů. Prudké uzavření automatického podavače dokumentů ho může poškodit.
- Dávejte si pozor, ať si při zavírání automatického podavače dokumentů nepřiskřípnete prsty.

### Maximální povolená velikost originálu

Standardní velikosti |
297 mm (podélně) × 420 mm (příčně) 11" (podélně) × 17" (příčně)
Nestandardní velikost |
297 mm (podélně) × 432 mm (příčně) 11-5/8" (podélně) × 17" (příčně)

Má-li originál nestandardní velikost, postupujte podle popisu níže pro režim, který používáte.

- Kopírování: „PŘÍMÉ ZADÁNÍ VLASTNÍ VELIKOSTI“
- ODESLÁNÍ OBRAZU „ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT“

## Ovládání

1. #### Otevřete automatický podavač dokumentů.

2. #### Vložte originál.

   Vložte originál skenovanou stranou dolů.
   Zarovnejte horní levý roh originálu se zadním levým rohem skla pro dokumenty (roh značky ).

   Po vložení originálu nestandardní velikosti na sklo pro dokumenty může být velikost detekována snadno, pokud je nad originál vložen prázdný list velikosti A4 (8 1/2" × 11"), B5 (5 1/2" × 8 1/2") nebo list jiné standardní velikosti.

3. #### Zavřete automatický podavač dokumentů.

   Ponecháte-li automatický podavač dokumentů během kopírování otevřený, budou části mimo originál zkopírovány černě, což bude mít za následek nadměrnou spotřebu toneru.

Na začátek stránky