# NAČTENÍ ULOŽENÝCH NASTAVENÍ ODESLÁNÍ OBRAZU (VYVOLAT PROGRAM)

## Přehled

Tato funkce hromadně ukládá různá nastavení do jediného programu. Uložený program je možné jednoduše vyvolat.
Předpokládejme například, že se jednou měsíčně skenují do souboru dokumenty velikosti A4 (8 1/2" × 11") a odesílají se do každé pobočky společnosti.

- Odešle stejné dokumenty do každé pobočky.
- Přenese postupně každou stranu svázaného dokumentu.
- Šmouhy na okrajích dokumentu jsou před odesláním vymazány

Když není program úlohy uložen | Když je program úlohy uložen
--- | ---
Zadejte adresu každé pobočky. Zvolte sken dvojstrany. Zadejte mazání. Klepněte na klávesu [Start]. Naskenujte a odešlete originál. | Klepněte na klávesu uloženého programu. Klepněte na klávesu [Start]. Naskenujte a odešlete originál.
Tato metoda vyžaduje několik nastavení a zabírá čas. Navíc může způsobit chybu nastavení. | Tato metoda nevyžaduje několik nastavení a nezabírá čas. Můžete také odeslat data bez chyb nastavení.

- Nastavení uložená v programu budou zachována i poté, co se program použije pro odeslání. Stejná nastavení je pro odeslání možné používat opakovaně.
- V programech nelze uložit níže uvedený obsah:
  - Klepnutí na vlastní velikost, kopie karty, pohyb stránky a nespecifikované smazání během náhledu, zadání metadat, nastavení odeslání a volba vlastního jména.
- Lze uložit až 48 programů.
- V jednom programu může být uloženo až 500 cílů.

Tuto funkci nelze použít v režimu zadávání dat.

###### Uložení programu:

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Registrace programu], která se objeví při práci v jakékoli obrazovce režimu.

- ULOŽENÍ PROGRAMU

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   V závislosti na funkci uložené v programu vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Na panelu akcí klepněte na klávesu [Vyvolat program]

3. #### Klepněte na klávesu programu, který chcete vyvolat.

   Použijí se uložená nastavení programu.

4. #### Nakonfigurujte další nastavení podle potřeby

   V závislosti na vyvolaném programu nemusí být další nastavení povolena.

5. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.

Na začátek stránky