# ULOŽENÍ NASKENOVANÝCH DAT ORIGINÁLU (SOUBOR)

## Přehled

Pokud pro přenos obrazu zadáte možnosti souboru, naskenovaný originál je uložen jako soubor do hlavní složky nebo do registrované vlastní složky. Stejně jako můžete vyvolat v případě potřeby uložené soubory, můžete znovu přenést soubor bez přípravy jeho originálu.
Je-li soubor uložen pomocí funkce Soubor bez přidání informací o souboru, přiřadí se souboru automaticky následující uživatelské jméno a název souboru.
Název souboru: Režim_den-měsíc-rok_hodina-minuta-sekunda
(Příklad: E-pošta_04042012_112030)
Uloženo do: Hlavní složka

## Ovládání

1. #### Vložte originál.

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

2. #### Zadejte cíl.

   - URČENÍ CÍLE Z ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE POMOCÍ ČÍSLA HLEDÁNÍ
   - ZADEJTE CÍL RUČNĚ
   - URČENÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE
   - URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

3. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Soubor]

   Klepnutím na klávesu [Soubor] na panelu akcí můžete také vyvolat obrazovku Informace souboru.

4. #### Klepněte na klávesu [Zap.] a nastavte informace o souboru

   Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

   ###### Zrušení nastavení informací o souboru:

   Klepněte na klávesu [Vyp.].

5. #### Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

   Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
   Pokud jste na sklo pro dokumenty položili originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
   Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec čtení].
   Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
   Klepněte na klávesu [Náhled] zkontrolujte před odesláním náhled výstupního obrazu. Po naskenování originálu klepnutím na klávesu [Náhled] klepněte na klávesu [Další skenování] a naskenujte další originál. Klepněte na klávesu [Start] a spusťte odesílání obrazu.
   Další informace najdete v části „KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU PŘED PŘENOSEM“.

Na začátek stránky