# URČENÍ CÍLE Z PROTOKOLU PŘENOSU

## Přehled

Zvolte cíl z protokolu přenosu.
Většina posledních 50 adres se zobrazí pro cíle Odeslání obrazu.

- Vyberete-li na obrazovce protokolu o odeslání cíl pro opětovné odeslání, automaticky se vybere režim vybraného cíle.
- Pro opakované odesílání se neukládají následující typy adres.
  - Klávesa předvolby kontaktu či skupiny, pod níž je uloženo více cílů.
  - Adresy přenosu
  - Cíl při odeslání pomocí programu
- Uživatelské jména a hesla cílů jiných, než jsou uložené v síťové složce, nejsou z bezpečnostních důvodů uložena. Objeví-li se obrazovka se žádostí o zadání takových informací, zadejte údaje znovu.
- Adresy zobrazované v protokolu o odeslání je možné uložit do adresáře. Adresy odeslání na FTP / do počítače však nelze z přístroje uložit.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Vybrat z nedávno použitých adres] na panelu akcí.

2. #### Klepněte na klávesu cíle

   Objeví-li se obrazovka se žádostí o zadání uživatelského jména a hesla, údaje zadejte.

   Když vyberete určitý cíl a klepnete na klávesu [Nová registrace do adresáře] nebo [Dodatečná registrace do adresáře], můžete adresu uložit do adresáře.

   ###### Zrušení nastavení opakovaného odesílání:

   Klepněte na klávesu [Odstranit] a výběr zrušte.

Na začátek stránky