# TYPY SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A METODY SKLADOVÁNÍ

## Typy spotřebního materiálu

Musíte použít doporučený kopírovací papír a štítkový papír Podrobnosti vám poskytne prodejce.
Musíte použít naše předepsané tonerové kazety, kazety se svorkami a transparentní fólie.

Název produktu | Název modelu | Poznámky
--- | --- | ---
Transparentní fólie A4 (speciální papír) | 3M PP2500 | 100 listů (10 sad na krabici)
Kazeta na svorky (do finišeru nebo finišeru vazby) | MX-SCX2 (sešívání 100 listů) | Přibl. 5000 sponek × 3
Kazeta na svorky (pro jednotku finišeru vazby) | MX-SCX1 (sešívání 20 listů) | Přibl. 5000 sponek × 3

## Manipulace s tonerem a tonerovou kazetou a v mimořádných případech

### Manipulace

Nevhazujte toner ani tonerové kazety do ohně. Toner se může rozstříknout a způsobit popáleniny. Dále neotvírejte tonerové kazety násilím. Může dojít k úniku tonerového prachu. V takové případě se vyhněte vdechnutí prachu a jeho kontaktu s pokožkou.

### Skladování

Toner a tonerové kazety skladujte na neuzavřeném, chladném a tmavém místě bez rizika výskytu plamene. Toner a tonerové kazety skladujte mimo dosah dětí. Novou tonerovou kazetu skladujte ve vodorovné poloze, nikoli svisle, a dejte pozor, abyste nepřevrátili horní a dolní stranu. Uskladníte-li krabici ve svislé poloze, snižuje se tekutost toneru (i přes řádné protřepání před použitím) a toner může zůstat v kazetě, aniž by pronikl do přístroje.

### V případě výjimečného stavu

###### Pokud vdechnete prach:

Přesuňte se na místo s čistým vzduchem a vykloktejte si velkým množstvím vody. Vyskytují-li se u vás symptomy, jako například kašlání, poraďte se s lékařem.

###### Dojde-li ke kontaktu toneru s pokožkou:

Umyjte pokožku mýdlem a opláchněte toner vodou.

###### Dojde-li ke kontaktu toneru s očima:

Okamžitě toner vypláchněte tekoucí vodou. Cítíte-li bolest, poraďte se s lékařem.

###### Dojde-li ke spolknutí toneru:

Vypláchněte ústa a vypijte jednu nebo dvě sklenice vody. V případě nutnosti se poraďte s lékařem.

###### Upozornění:

- Kazetu s tonerem neskladujte na místě, kde teplota dosahuje 40 stupňů Celsia a více.
  Je-li kazeta s tonerem uskladněna na místě, kde na ni působí vysoké teploty, může dojít ke ztvrdnutí toneru.
- Tonerové kazety a nádobu na odpadní toner skladujte mimo dosah dětí.

## Další metody skladování spotřebního materiálu

###### Spotřební materiál skladujte na místě, které splňuje následující podmínky.

- Čisté a suché místo
- Místo se stabilní teplotou
- Místo, které není vystaveno přímému slunečnímu světlu

###### Vložte kopírovací papír do obalu a uložte jej na plochém místě.

Nevložíte-li papír do obalu, nebo jej postavíte, může dojít k jeho zkroucení a absorpci vlhkosti, což má za následek zaseknutí papíru.
Pro uskladnění je nutné vložit zbytek papíru do uzavřeného obalu, jinak dojde ke zkroucení papíru a absorpci vlhkosti, což bude mít za následek zaseknutí papíru.
Na začátek stránky