# URČENÍ ROZLIŠENÍ SKENOVÁNÍ

## Přehled

Zadejte nastavení rozlišení.
V případě normálních textových originálů, 200 × 200 dpi vytvoří dostatečně čitelný obraz.
Pro fotografie a ilustrace bude dávat ostřejší obraz nastavení vyššího rozlišení (600 × 600 dpi atd.).
Nastavení vyššího rozlišení však vytváří větší soubor a je-li soubor příliš velký, nemusí být možné ho odeslat. V takovém případě zmenšete počet skenovaných stránek nebo použijte jiná opatření pro zmenšení velikosti souboru. Je-li nainstalována Sada pro vylepšení komprese (možnost Kompakt PDF), mohou být barevná data zkomprimována.
Když změníte počet stránek na soubor, viz „V REŽIMECH SKENOVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ DAT“. Když změníte velikost odesílaných dat, informujte se rovněž v části „ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU“.
Použijete-li sklo pro dokumenty pro naskenování několika stran originálu, můžete změnit nastavení rozlišení při každé změně strany.
Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení expozice. (Použijete-li však volbu „Vytváření úlohy“, změňte expozici při každém vložení nové sady originálů.)

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Rozlišení]

2. #### Klepněte na klávesu požadovaného rozlišení.

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Odesíláte-li dokument do více cílů v různých režimech, klepnutím na klávesu přepnete režimy pro nastavení rozlišení v jednotlivých režimech.
     Možnosti FTP a Síťová složka se však nastaví na stejný režim.
   - Je-li v možnosti [Formát] nastaven parametr [Kompakt PDF] nebo je-li možnost Poměr komprese nastavena na [Zvýr. černé znaky], je rozlišení nastaveno na [300x300 dpi].

Na začátek stránky