# ZADEJTE CÍL RUČNĚ

## Přehled

V režimech Skenovat do emailu můžete přímo zadat cíl a tak jej určit. V režimu Skenovat do síťové složky můžete přímo určit referenci.
V případě možností Skenovat do FTP nemůže cíl zadat ručně.

## Ovládání

1. #### Klepněte na textové pole Adresa

   - V režimu zadávání dat vyberte režim cíle a zadejte adresu cíle.
   - Klepnete-li na textové pole Adresa v režimu Skenovat do FTP, otevře se obrazovka s adresářem.

2. #### Pomocí softwarové klávesnice zadejte cílovou adresu.

   - V případě režimu skenování do síťové složky se objeví obrazovka zadání síťové složky. Viz také „Zadání síťové složky jako adresy“.
   - Po zadání cílové adresy klepněte na klávesu [OK].
   Mezi poli [Komu], [Cc] a [Bcc] se přepnete klepnutím na .
   Možnost [Bcc] lze vybrat, je-li vybrána možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení odeslání obrazu] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skenování] → [Nastavení skryté kopie] a je-li povolena možnost [Povolit skrytou kopii].

### Zadání síťové složky jako adresy

1. #### Klepněte na klávesu [Procházet]

   - Chcete-li adresu zadat přímo, klepněte na pole [Zadejte cestu ke složce]. Zobrazí se softwarová klávesnice.
   - Pokud se vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla, informujte se u administrátora serveru a zadejte je.

2. #### Klepněte na pracovní skupinu, k níž si přejete přejít.

   - Klepněte na a zadejte klíčové slovo, podle kterého vyhledáte pracovní skupinu, server nebo síťovou složku.
   - Zobrazeno je až 100 pracovních skupin, 100 serverů a 100 síťových složek.
   - Klepněte na a vraťte se do obrazovky z kroku 1.

3. #### Klepněte na klávesu serveru nebo počítače, do kterého chcete přejít.

   Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.

4. #### Klepněte na klávesu síťové složky.

   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zadat]. Vrátíte se do obrazovky z kroku 1. Dalším klepnutím na klávesu [Zadat] cíl přijmete.

Na začátek stránky