# ZÁMĚNA ČERNÉ A BÍLÉ PŘI KOPÍROVÁNÍ (ČB INVERZE)

## Přehled

Tato funkce slouží k převrácení bílé a černé barvy na kopii pro vytvoření negativního snímku. Funkce pomáhá snižovat spotřebu toneru při kopírování originálů s velkými černými plochami.

- Funkce ČB inverze musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Je-li zvolena tato funkce, nastavení „Typ obrazu originálu“ pro úpravu expozice se automaticky změní na „Text“.

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [ČB inverze].

   Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

   ###### Chcete-li zrušit nastavení ČB inverze:

   Klepněte na klávesu [ČB inverze] a zrušte zaškrtnutí.

2. #### Vložte originál a klepněte na klávesu [Náhled]

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY

3. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

4. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

   ###### Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

   Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

Na začátek stránky