# KOPÍROVÁNÍ NĚKOLIKA ORIGINÁLŮ NA KAŽDOU STRANU ZHOTOVENÉ BROŽURY (KOPIE BROŽURY 2:1 / 4:1)

## Přehled

Tato funkce kopíruje dvě nebo čtyři strany originálu rovnoměrně na jednu stranu papíru brožury.
Skenujte originály v pořadí od první do poslední stránky. Pořadí kopírování bude automaticky nastaveno přístrojem.
Na každý list papíru se zkopíruje 8 nebo 16 stran originálu. Pokud počet stránek originálu nebude dělitelný osmi, budou na konci automaticky vytvořeny prázdné stránky.
Tato funkce je užitečná pro uspořádání minimálního počtu kopií do pěkné knihy nebo brožury.

###### Pro zhotovení brožury 2:1 nebo 4:1 je možné použít následující velikosti.

A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K, 16KR

## Ovládání

1. #### Vložte originál

   Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo na dokumenty.
   - AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ
   - SKLO PRO DOKUMENTY
   Pro vložení oboustranného originálu použijte automatický podavač dokumentů.

2. #### Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Zhotovení brožury]

3. #### Zvolte okraj s vazbou.

   ###### Zrušení nastavení brožury:

   Klepněte na klávesu [Off].

4. #### Podle vašeho originálu klepněte na klávesu [1-Stranně], nebo [2-Stranně]

5. #### Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení Obalky] a pak na klávesu [Zap.].

   Změna obrazovky výběru zásobníku:
   Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku.
   Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku.
   Další informace naleznete v části NASTAVENÍ ZÁSOBNÍKU PAPÍRU a NASTAVENÍ POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU PAPÍRU
   Chcete-li zhotovit kopii na list obálky, nastavte pole [Zhotovit kopii na obálku (Duplex)] na hodnotu .
   Pokud na obálku budete kopírovat, nelze použít samolepky, transparentní fólie, štítkový papír ani lesklý papír.

6. #### Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujete náhled obrazu.

   ###### Zrušení všech nastavení:

   Klepněte na klávesu [CA].

7. #### Na panelu akcí klepněte na klávesu [N:1]

8. #### Klepněte na klávesu 2:1 listů, které chcete použít.

   V případě potřeby budou obrazy otočeny.

   ###### Zrušení nastavení funkce N:1:

   Klepněte na klávesu [Off].

9. #### Zvolte rozvržení.

10. #### Zvolte okraj.

    Mezi stránky uspořádané na listu lze vložit čáru.
    Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a [Zpět].

11. #### Zkontrolujte obraz náhledu na obrazovce náhledu.

    ###### Zrušení všech nastavení:

    Klepněte na klávesu [CA].

12. #### Klepněte na klávesu [Start] a začněte kopírovat

    Zhotovení dvou nebo více kopií:
    Klepněte na klávesu zobrazení počtu kopií a nastavte jej.

Na začátek stránky