# PŘELOŽENÍ VÝSTUPNÍHO PAPÍRU

## Přehled

Na výstupu lze kopie přehnout.

Typy přeložení | Použitelný papír | Potištěný povrch | Okraj s vazbou | Obraz překladu
--- | --- | --- | --- | ---
Z sklad | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | - | - |
Sklad dopis | A4R, 8-1/2" × 11"R | Přeložení dovnitř | Pravá vazba |
Přeložení dovnitř | Levá vazba |
Přeložení ven | Pravá vazba |
Přeložení ven | Levá vazba |
Harmonika | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Pravá vazba |
- | Levá vazba |
Dvojí sklad | A4R, 8-1/2" × 11"R | Přeložení dovnitř | Pravá vazba |
Přeložení dovnitř | Levá vazba |
Přeložení ven | Pravá vazba |
Přeložení ven | Levá vazba |
Přeložení na polovinu | A4R, 8-1/2" × 11"R | Přeložení dovnitř | - |
Přeložení ven | - |
Sedlové přehnutí | Finišer vazby (sešívání 50 listů): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Sedlový finišer (sešívání 100 listů: A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Přeložení dovnitř | - |
Přeložení ven | - |

Typ přeložení můžete zadat na obrazovce ZOBRAZENÍ NÁHLEDU KOPIE.

- Pro funkci sedlového přehnutí je potřebný finišer vazby.
- Pro přeložení Z sklad, sklad dopis, harmonika, dvojí sklad a jeden sklad je potřeba překládací jednotka.
- Nelze použít zvláštní média, jako průhledné fólie a štítkový papír.
- Funkci překládání papíru nelze používat s funkcí sešívání a děrování. Je však možné ji používat v případě, nastavíte-li velikost papíru Z skladu na formát A3, B4 nebo 11" × 17".

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Výstup]

2. #### Klepněte na kartu [Přeložení] a poté na klávesu typu přehnutí

   ###### Zrušení funkce přehnutí papíru:

   Opětovně klepněte na klávesu zvoleného přehnutí.

3. #### Klepněte na klávesu [Detail]

   Metodu nastavení najdete v části „Typ detailu jednotlivých typů přehybu“.
   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

### Typ detailu jednotlivých typů přehybu

Sedlové přehnutí
Zadejte "Strana tisku" a "Vícenásobný sklad".

- Vícenásobný sklad je k dispozici, je-li v přístroji nainstalován finišer vazby (sešívání 100 listů).
- Funkce Vícenásobný sklad přehýbá pět listů naráz. Má-li například originál 12 obyčejných listů A4, celkově se přeloží třikrát: 5 listů + 5 listů + 2 listy
  Některé typy papíru však snižují počet listů přehnutých v každé sadě. Silný papír se například přeloží třikrát.

Z sklad
Zadejte velikost papíru Z skladu.

Sklad dopis
Zadejte "Strana tisku" a "Směr otevření".

Harmonika
Zadejte "Směr otevření".

Dvojí sklad
Zadejte "Strana tisku" a "Směr otevření".

Jeden sklad
Zadejte "Strana tisku".

Na začátek stránky