# NASTAVENÍ TLOUŠŤKY ČÁRY

## Přehled

Tato funkce snižuje nebo zvyšuje tloušťku celé čáry, když tisknuté čáry nejsou u výkresů CAD nebo jiných speciálních aplikací zřetelné.
Pokud data obsahují čáry různých šířek, můžete všechny čáry dle potřeby vytisknout s minimální šířkou.

- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci může používat ovladač tiskárny PCL6.

## Ovládání

### Windows

1. #### Klikněte na záložku [Rozšířené]

2. #### Vyberte číslo z rozevírací nabídky [Nastavení šířky čáry]

   - Jednotky nastavení šířky čáry lze nastavit na možnosti Pevná šířka nebo Měřítko.
     Klikněte na tlačítko [Kompatibilita] a vyberte jednotky z nabídky Jednotka šířky řádku.
   - Chcete-li vytisknout všechna data s minimální šířkou čáry, klikněte na tlačítko [Kompatibilita] a poté klikněte na zaškrtávací pole [Minimální šířka čáry].

Na začátek stránky