# ZMĚNA CÍLE VÝSTUPU

Určete cíl výstupu kopií

## Ovládání

1. #### Klepněte na klávesu [Výstup]

2. #### Klepněte na klávesu [Výstupní zásobník]

   Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

   - Je-li nainstalován finišer (sešívání 100 listů) nebo finišer vazby (sešívání 100 listů), vyberte klávesu [Rošt odsazení] nebo [Střední rošt].
   - Je-li nainstalován pomocný zásobník, můžete vybrat klávesu [Pravý zásobník].
   - Je-li nainstalován finišer (sešívání 50 listů) nebo finišer vazby (sešívání 50 listů), vyberte klávesu [Rošt odsazení] nebo [Horní rošt].
   - Je-li nainstalován velkokapacitní stohovač, vyberte klávesu [Horní rošt] nebo [Odkládací rošt].

Na začátek stránky