==================================================================

OVLADAČ SHARP PERSONAL SÉRIE MFP - SOUBOR ČTĚTE

==================================================================


Děkujeme vám, že jste si koupili Sharp Digital MFP. Než 
nainstalujete ovladač k tiskárně, přečtěte si laskavě tento 
dokument. Obsahuje důležité informace, které nejsou zahrnuté do 
online příručky ani Nápovědy k programu.


==================================================================

 Obsah

==================================================================

- Operační systémy
- Propojovací kabely
- Poznámky k této verzi ovladače pro tiskárnu SHARP
- Poznámky k této verzi ovladače pro skener SHARP


==================================================================

Operační systémy

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Ovladač pro tiskárnu

-----------------------------------------------------------------
Ovladač pro tiskárnu SHARP Personal série MFP lze používat pouze 
v následujících operačních systémech:
 
   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Me
   Microsoft Windows 2000 Professional
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

(Ve Windows NT 4.0 a Windows 95 je podporován pouze paralelní port.)
   Microsoft Windows 95
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service pack 5 nebo vyšší verze)
   

Není podporován tisk v režimu MS-DOS, z okna MS-DOS ani 
z příkazového řádku MS-DOS.

------------------------------------------------------------------

 Ovladač pro skener

-----------------------------------------------------------------
Ovladač pro skener SHARP Personal série MFP lze používat pouze 
v následujících operačních systémech:
   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Me
   Microsoft Windows 2000 Professional
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional

V žádném operačním systému není podporováno skenování přes 
paralelní port.


==================================================================

Propojovací kabely

==================================================================
S tímto zařízením se nedodává kabel k tiskárně. Použijte kabel USB 
nebo stíněný obousměrný paralelní kabel (v souladu s IEEE 1284) o 
délce maximálně 2 m (6,5 ft).


==================================================================

Poznámky k této verzi ovladače pro tiskárnu SHARP

==================================================================
------------------------------------------------------------------

 Používání tohoto ovladače pro tiskárnu s ovladači pro jiné

 tiskárny

------------------------------------------------------------------
Je-li v počítači již nainstalován jiný ovladač systému Windows pro 
tiskárnu, ovladač pro tiskárnu SHARP Personal série MFP nemusí 
správně fungovat. Abyste se tomuto problému vyhnuli, změňte 
nastavení portu dříve nainstalovaného ovladače (obvykle "LPT1") na 
"FILE" a potom nainstalujte ovladač pro tiskárnu SHARP Personal 
série MFP.

------------------------------------------------------------------

 Rada

------------------------------------------------------------------

* Při aktualizaci ovladače pro tiskárnu vždy před instalací nové 
  verze odstraňte starou verzi ovladače.

* Bude-li to možné, používejte nejnovější verze softwarových 
  aplikací, které jsou kompatibilní s operačním systémem. 
  Pokud tisknete dokument vytvořený ve staré verzi softwarové 
  aplikace z programu novější verze, nemusí se vytisknout správně. 
  V takovém případě zkuste uložit dokument v novější verzi a potom 
  ho vytisknout.

* Dokument se nemusí vytisknout správně, pokud je tištěn s jiným 
  ovladačem, např. Sharpdesk Composer nebo Win FAX, nastaveným 
  jako výchozí tiskárna. V takovém případě nastavte ovladač pro 
  tiskárnu SHARP Personal série MFP jako výchozí, znovu spusťte 
  aplikaci a potom vytiskněte dokument.

* Na výtisku se nemusí objevit znaky nebo čáry ve světlých barvách 
  (žlutá, světle modrá atd.). V takovém případě vyzkoušejte 
  následující postup:

 (A) Text tvořený pouze znaky / čárami, vytvořený v programu CAD:
     Před tiskem zaškrtněte políčko "Tisk gradace" pod 
     záložkou "Rozšířené" (v takovém případě budou všechny části 
     s fotografiemi, barevnými znaky a překrývajícími se čárami 
     vytištěny černě).

 (B) Text obsahující fotografie, barevné znaky a čáry:
     Zkuste snížit hodnotu "Jas" v dialogovém okně "Úprava 
     obrazu", které se objeví po stisknutí tlačítka "Úprava 
     obrazu" pod záložkou "Rozšířené" (tím se změní jas celého 
     tištěného obrazu).

 (C) Další případy
     Jestliže jste vyzkoušeli výše popsané postupy a stále jste 
     nedosáhli požadované kvality tisku, pomocí ovládacích prvků 
     aplikace pro písma nebo čáry změňte barvu znaku nebo čáry 
     nebo zvyšte jejich tloušťku.

* Na zkušební stránce, kterou vytisknete volbou "Vytisknout 
  zkušební stránku" ve vlastnostech ovladače pro tiskárnu, se 
  vedle textu "Barevný tisk" objeví "Ano"; avšak tento parametr 
  byl nastaven pouze z důvodu zlepšení reprodukovatelnosti 
  polotónového tisku. Tiskárna může tisknout pouze černobíle.

* Pokud je parametr "Tisk N:1" nastaven na "2:1" nebo 
  "4:1" nebo pokud se změní "Kvalita tisku", může se změnit 
  umístění konců řádku. V takovém případě upravte velikost znaků 
  a/nebo okrajů a pomocí funkce "Náhled" nebo "Zobrazit rozvržení 
  stránky" v aplikaci zkontrolujte rozvržení stránky před tiskem.

* Při tisku ve Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 se nemusí 
  automaticky aktualizovat zobrazený "počet stránek" v tiskové 
  frontě. Zobrazované číslo lze aktualizovat stisknutím tlačítka 
  F5.

* Pokud použijete funkci "Přizpůs. na stránku" pod 
  záložkou "Papír", vypočítá se zvětšení nebo zmenšení podle 
  hodnoty "Formát papíru" pod záložkou "Papír", nikoliv podle 
  velikosti papíru v aplikaci. Proto se při použití této funkce 
  ujistěte, že "Formát papíru" pod záložkou "Papír" je stejná 
  jako velikost papíru v aplikaci.

* Pokud se při použití funkcí "Tisk N:1" nebo "Přizpůs. na 
  stránku" nevytiskne dokument správně, zkuste
  následující postup:

 (A) Pomocí funkce Zvětšit v aplikaci Word 2000 změňte nastavení 
     tisku.
     Příklad: Použijte volbu "Upravit na velikost papíru" 
     v nastavení tisku "Zvětšení" (pro tisk "N a více" použijte 
     volbu "Stránek na papír").

    (1) Vyberte "Tisk" z menu "Soubor" ve Wordu".
    (2) Vyberte nastavení ve funkci Zvětšit v dialogovém okně 
        Tisk.
    (3) Klepněte na tlačítko "OK".
        ===> Začne tisk.

 Pokud je dokument orientován "na šířku", výše popsaným způsobem 
 (A) se nemusí vytisknout správně. Jestliže se nevytiskne správně, 
 vraťte nastavení 2 výše v bodu (A) na původní hodnotu a zkuste 
 tisknout níže popsanou metodou (B).

 (B) Po kontrole nastavení formátu v aplikaci nastavte správné 
     vlastnosti tisku. 
     Příklad: Tisk "2:1" v aplikaci Microsoft Word.

    (1) Vyberte "Vzhled stránky" v menu "Soubor" ve Wordu a 
        zkontrolujte orientaci dokumentu.
    (2) Klepněte na tlačítko "OK".
    (3) Vyberte "Tisk..." z menu "Soubor" ve Wordu.
    (4) Klepněte na tlačítko "Vlastnosti".
    (5) V nastavení "Tisk N:1" vyberte "2:1".
    (6) Vyberte záložku "Papír".
    (7) Nastavte "Formát papíru" podle velikosti vašeho 
        dokumentu.
    (8) Klepněte na tlačítko "OK".
    (9) Klepněte na tlačítko "OK".
        ===> Začne tisk.

* Pokud je pro vodotisk vybráno písmo pro svislý tisk (začínající 
  znakem "@"), dokument se nemusí vytisknout správně. V takovém 
  případě použijte písmo pro vodorovný tisk.

* Umístění, velikost a barva vodotisku v náhledu vodotisku (vlevo 
  pod záložkou "Vodoznak") ve vlastnostech ovladače se mohou lišit 
  od skutečného výtisku. Náhled použijte pouze jako pomocné 
  vodítko.

* Pokud po výběru vodotisku použijete "Tisk N:1" pod záložkou 
  "Hlavní", zobrazí se obrázek (znázornění papíru v levém horním 
  rohu pod záložkami "Hlavní", "Papír" a "Rozšířené"), který 
  označuje, že na papíru bude vytištěn jeden vodotisk. Tento 
  obrázek znamená pouze to, že byl vybrán vodotisk; nepředstavuje 
  výsledek tisku. Vodotisk se vytiskne na každou stránku dokumentu. 
  Pokud například tisknete vícestránkový dokument s volbou "2:1",
  na každém listu papíru budou vytištěny dva vodotisky.

* Při použití vlastní volby papíru použijte vedlejší zásobník.

* Tento ovladač zahrnuje funkci na automatické zmenšení dokumentu 
  z formátu A3 na formát A4 (Letter) před vlastním tiskem. 
  Pokud se při tisku dokumentů ve formátech A3, B4, Ledger nebo 8K 
  z aplikace neprovede správné zmenšení, zkuste následující 
  postup:

 (A) Ve vlastnostech tiskárny v aplikaci vyberte správné 
     nastavení.
     Příklad: Tisk dokumentu ve formátu A3 z aplikace Microsoft 
     Word:

    (1) Z menu "Soubor" ve Wordu vyberte "Vzhled stránky...".
    (2) Klepněte na tlačítko "OK".
        Pokud se zobrazí hlášení o tom, že nejsou správně

        nastavené okraje, klepněte na tlačítko "Ignorovat".
    (3) Z menu "Soubor" ve Wordu vyberte "Tisk...".
    (4) Klepněte na tlačítko "Vlastnosti".
    (5) Vyberte záložku "Papír".
    (6) Nastavte "Formát papíru" podle velikosti dokumentu:
        "A3(Přizpůs. na stránku)".
    (7) Klepněte na tlačítko "OK".
    (8) Klepněte na tlačítko "OK".
        ===> Začne tisk.


------------------------------------------------------------------

 Omezení v určitých softwarových aplikacích

------------------------------------------------------------------

* Při editaci více dokumentů v aplikacích MS-Word 2000 nebo 2002 
  se může při otevření ovladače tiskárny a změně nastavení jednoho 
  dokumentu změnit nastavení tisku pro ostatní dokumenty. 
  V takovém případě před tiskem jednotlivých dokumentů obnovte 
  výchozí nastavení tisku.

* Pokud se v MS Wordu a jiných aplikacích tiskne dokument s velkým 
  písmem, systém Windows může aplikaci ukončit. V MS Wordu lze 
  nastavit písma větší než 300 bodů, pro tisk je však 
  nepoužívejte. Pokud v dokumentu používáte velká písma, 
  doporučujeme časté ukládání, abyste nepřišli o editovaná data.

* Barevné znaky v dokumentu Excel se mohou vytisknout černě. 
  Chcete-li tisknout znaky v šedé škále, v nastavení vlastností 
  ovladače "Kvalita tisku" pod záložkou "Rozšířené" vyberte 
  "Fotografie".

* Z aplikace WordPad se nemusí některá anglická písma vytisknout 
  správně. V takovém případě použijte jiný textový procesor (MS 
  Word atd.).

* Pokud v aplikaci WordPad nastavíte pořadí tisku od druhé 
  stránky, dokument se nemusí vytisknout správně. V takovém 
  případě vyberte v rozsahu tištěných stránek "Všechny".

* Pokud používáte Acrobat Reader 5.0 nebo vyšší verze, dokument 
  orientovaný na šířku se může vytisknout s opačnou orientací než 
  v jiných aplikacích. V takovém případě před tiskem zrušte 
  zaškrtnutí políčka "Automaticky otáčet a vystřeďovat stránky" 
  v dialogovém okně "Tisk".

Výše popsaná omezení byla ověřena při přípravě tohoto dokumentu.


==================================================================

Poznámky k této verzi ovladače pro skener SHARP

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Prostředí operačního systému

------------------------------------------------------------------

*Monitor
 Vyžaduje se monitor s 256 nebo více barvami.


------------------------------------------------------------------

 Důležité informace pro práci se skenerem

------------------------------------------------------------------

*Při skenování pomocí některých programů OCR nemusí skenování při 
 nastavení určitých parametrů proběhnout správně. V takovém 
 případě zkontrolujte ovladač Twain a/nebo nastavení OCR.

*Pokud se skenuje obraz s nastaveným formátem skenování A4, B5, 
 Letter, Legal nebo Post Card, ve vlastnostech naskenovaného 
 obrazu se nemusí zobrazit A4/B5/Letter/Legal/Post Card.

*Během zahřívání zařízení se může při skenování z ovladače BIA 
 zobrazit chybové hlášení. V takovém případě to zkuste znovu, 
 až zhasne indikátor "Úspora energie" na zařízení.

*Používejte pokud možno nejnovější verze softwarových aplikací, 
 které jsou kompatibilní s operačním systémem.

*Jestliže je k jednomu počítači připojeno více jednotek SHARP
 Personal série MFP, po instalaci nemusí správně fungovat funkce
 skeneru.
 V takovém případě vymažte ze složky "Skenery a kamery" v 
 Ovládacích panelech ikony jednotek SHARP Personal série MFP, 
 které nepoužíváte.
------------------------------------------------------------------

Společnost SHARP neposkytuje žádné záruky ohledně vhodnosti 
informací uvedených v tomto dokumentu nebo softwaru k jakémukoliv 
jinému použití než pro tento ovladač MFP.

Copyright (C) 2002-2005 SHARP Corporation

------------------------------------------------------------------

Microsoft, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti 
Microsoft, registrované v USA a dalších zemích. 
"Windows" je zkrácené označení "operačního systému Microsoft 
Windows". 
TrueType je registrovaná ochranná známka společnosti Apple 
Computer Inc. 

Všechny ostatní firemní názvy a názvy výrobků jsou ochranné známky 
nebo registrované ochranné známky příslušných společností. 

------------------------------------------------------------------


